|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **nombres** | **imagen** | **descripción** |
| tubos de ensayo. | Tubos de ensayo en una Gradilla | se utiliza para muestras liquidas y preparar soluciones. |
| termómetro | Resultado de imagen para termometro | sirve para medir temperatura |
| varilla de vidrio | Bagueta o Varilla de Agitacion | se utiliza para mezclar o disolver sustancia con el fin de homogenizar. |
| crisol | Crisol de Porcelana | se utiliza para calentar, fundir, quemar y calcinar sustancia |
| vaso precipitado | Vaso Precipitado | contener, calentar, baños de agua y preparar reacciones químicas |
| probeta graduada | Probeta | medir volumen. |
| pipeta Pasteur | C:\Users\Ulises Constantino\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\2F9ABD58.tmp | para transferir liquido de un recipiente a otro de forma muy precisa |
| piseta | Piseta | depósito de agua destilada, para luego verterla en donde sea necesario. |
| matraz aforado | C:\Users\Ulises Constantino\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\87F178DD.tmp | para contener el volumen especificado a una temperatura definida |
| micropipeta | C:\Users\Ulises Constantino\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\239EE6B7.tmp | sirve para succionar y transferir volúmenes de líquido. |
| embudo de decantación | C:\Users\Ulises Constantino\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\96168401.tmp | separar líquidos inmiscibles. |
| pipeta graduada | Pipeta Graduada | están calibrada en unidades para permitir la transferencia de cualquier volumen desde 0.1ml a 25 ml |
| matraz Erlenmeyer | Matraz Erlenmeyer | calentar líquidos cuando hay peligro de perdida por evaporación |
| embudo de cristal | Embudo de Vidrio | se utiliza para el trasvasijado de productos químicos de un recipiente a otro |
| pinza de crisol | Pinza de Crisol | sostener y manipular capsulas de evaporación |
| pipeta volumétrica | C:\Users\Ulises Constantino\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\ABDBC974.tmp | permite medir alícuotas de líquido bastante presión |
| vidrio de reloj | Vidrio de Reloj | se utiliza las sustancias para mazarlas o pasarla en la balanza |
| Soporte universal | Soporte Universal de Laboratorio | Se utiliza en el laboratorio para realizar montajes con los materiales presentes en el laboratorio |
| Mechero bunsen | Mechero Bunsen | Se utiliza para calentar muestras y sustancias químicas. |
| bureta | C:\Users\Ulises Constantino\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\EE27EE27.tmp | Se utiliza para variables de liquido con gran exactitud y precisión. |
| Balanza analítica | C:\Users\Ulises Constantino\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\2B93A1CD.tmp | Para medir pequeñas masas. |
| Horno de secado | C:\Users\Ulises Constantino\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\A28CE263.tmp | Sirve para deshidratar reactivos o secar instrumentos. |